Multivac R260 Kübler

Multivac R 260

Maschinennr: 1965

Tiefziehverpackungsmaschine

Folienbreite : 420 mm

Ausgelegt für Weich und Hartfolie, Vacuum-Gas-Skinnpack

Abzug 254 mm

Neues Werkzeug mit sep. Vorheizung

Formen mit Vacuum und Druckluft

Format 3.2 - Rund - Innen 112 mm Durchmesser

Formkassette mit Seitenverrippung

Unterfolienaufnahme Standard 3"

Eingebaute Rootspumpe Busch Panda 500ccm

Siegelstation mit wechselbaren Siegelbrillen

Oberhub an Siegelstation

Rahmensiegelung Rund mit Easy Peel unten rechts

Druckmarkensteuerung mit Fotozelle

für zielbedruckte Oberfolien

MC 96 Steuerung mit LCD Monitor

Darf Fresh Vorheizsystem und Recksystem

1 Querschneideguillotine für Weichfolien

2 STK. FS 87 Hartfolienstanzen mit Oberhub

Kreismesser Schnitt für Längssiegelung

Auslaufband

Restfolienaufwickler

Externe Vacuumpumpe Busch 360 ccm

Maße: 7,5 x 1,2 x 2,2 Meter

Anschlusswerte: 3 x 380 - 50 Hz, 18 KW

Druckluft: min. 7 bar trockene Luft, Verbrauch ca. 500 Liter/Min.

Kaltwasser, Anschluss 1/4", Verbrauch ca. 10 Liter/Min.

Dazu Formen für runden Stapelpack, viereckige Packung und zwei Heizplatten